РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАЧИНСКОГОСЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21.02.2024 г. | с.Казачинское | № 16 |

О внесении изменений в схему теплоснабжения с. Казачинское Казачинского района Красноярского края, на период до 2028 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Казачинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Казачинского сельсовета от 23.01.2024 г. № 9 «Об утверждении схемы теплоснабжения с. Казачинское Казачинского района Красноярского края, на период до 2028 года»:

1.1 таблицу 5.3.1 «Том1» Схемы изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

1. Ведущему специалисту администрации Казачинского сельсовета (Криволуцкой Н.В.) разместить схему теплоснабжения с. Казачинское на официальном сайте и в газете «Казачинский вестник».
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете «Казачинский вестник».

Глава Казачинского сельсовета А.И.Козлов

Приложение

к постановлению № 16 от 21.02.2024 г.

**«Том 1»**

***Таблица 5.3.1 – Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Система ТС*** | ***Мероприятие*** | ***Год проведения*** |
| ***Котельная «Больница»*** | Замена дымососов Дн-9/1500 2 шт. на дымососы Дн-6,3 /1500 6 шт. | 2022-2024 гг. |
| Установка частотно регулируемого привода дымососов - 6шт (7,5 кВт) | 2022-2024 гг. |
| ***Котельная «Почта»*** | Реконструкция котельного оборудования (замена двух котлов КВр -0,58 МВт на котел КВр 0,8 МВт) | 2025-2028 гг. |
| Реконструкция наружних сетей теплоснабжения котельной с заменой типа трубы и заменой утеплителя на пенополиуретановые скорлупы (Ду0,089 55 м, на Ду0,076 55м) | 2026-2028 гг. |
| ***Котельная «Интернат»*** | Замена сетевых насосов №1,2 модель КМЛ-80-200/2 мощностью 15 кВт на насосы меньшей мощности Willo IL 40|160-4|2 в кол. 2 шт. | 2021-2026 гг. |